|  |  |
| --- | --- |
| Fraktion |  |
| Kammerstørrelse [m3] |  |
| Leverandør af system |  |
| Type(f.x. VF1000, VF600, ZenzoGroup, Eurogroup osv) |  |
| Krogsystem (1, 2 eller 3 kroge) | Er den 2-kammer opdelt? Hvis ja, hvilken fraktion |
| Opsamlingsenhed (sæt kryds) | Løftesæk : Fast beholder:  |
| AdresseSkal være en specifik adresse |  |
| Tømmeinterval |  |
| Første tømning (uge) |  |
| Materiellet overholder DS/EN 13071 og DS/EN 13072**\*** (Angiv Ja eller Nej) |  |
| Standplads overholder adgangskrav**\*\*** (Angiv Ja eller nej) Hvis nej, angiv afvigelser under bemærkninger. |  |
| Bemærkninger |  |

**Alle felter skal udfyldes, og blanket skal godkendes minimum 4 uger inden første tømning.**

**\*Særligt vedrørende løfteanordning:**

Løfteanordning skal være konstrureret med ”single loop eller loops in line” (loop = løfteøjer), jf. DS7EN13071-3:2011. Ved tre loops løftes i det miderste loop og åbnes i de to yderste loops som stanard.

**\*\* Adgangskrav**

Adgangskrav jf. ”Boligselskabernes vejledning – nedgravede systemer” skal være overholdt. (Nyeste version fra Aafaldsforum)

***Skemaet sendes i udfyldt tilstand til :*** kuberettelser@vestfor.dk